**四川省泸州市第一中学校消防器材购置及设备维修清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备材料** | **设备厂商** | **执行标准** | **数量** | **单位** | **报价（元）** |
| 火灾报警控制器 | 泛海三江JB-QTL-A116型 |  | 1 | 台 |  |
| 防火门监控器 | 泛海三江JB-QBL-FJ300型 |  | 1 | 台 |  |
| 电气火灾监控器 | 泛海三江B-QBL-DH500AJ型 |  | 1 | 台 |  |
| 280度防火阀输入输出模块 | 久远 |  | 1 | 个 |  |
| 控制主机05直线模块 | 久远 |  | 1 | 个 |  |
| 止回阀DN40 |  |  | 1 | 个 |  |
| 指示灯（安全出口、双向单双面、向左向右） |  | 国家标准GB17945 | 121 | 块 |  |
| 双头应急照明灯 |  | 国家标准GB17945 | 100 | 个 |  |
| 应急吸顶灯 |  | 国家标准GB17945 | 32 | 个 |  |
| 消火栓水带DN65-8（25米） |  | 国家标准GB/T14254 | 2 | 条 |  |
| 消火栓头DN65 |  | 国家标准GB3445 | 2 | 个 |  |
| 消火栓箱SNgn-18A-200（800㎜x650㎜x200㎜） |  | 国家标准GB/T14561 | 3 | 个 |  |
| 软管卷盘30米 |  | 国家标准GB15090 | 2 | 套 |  |
| **报价合计：大写： 小写：** |

四川省泸州市第一中学校

 2025年4月22日

报价公司名称：

报价联系人及方式：

报价时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **监控室** | **楼顶** | **秀松楼** | **春晓楼** | **汇川楼** | **玉阶楼** | **食堂** | **慎子楼** | **文思楼** | **桐英楼** | **励英楼** | **朝闻楼** | **北岩楼** | **光华楼** | **幼儿园** | **树贤楼** | **炳勋楼** | **南校食堂** | **合计** |
| 指示标志（安全出口、向右向左） |  |  | 5 | 6 | 12 | 10 | 29 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 |  | 121块 |
| 应急灯具（双头灯、吸顶灯） |  |  | 2 | 12 | 6 | 3 | 37 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | 10 | 132个 |
| 消火栓箱 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3个 |
| 消火栓栓头 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2个 |
| 消防水带 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2条 |
| 软管卷盘 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2个 |
| 280度防火阀输入输出模块 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 防火门监控器（JB-QBL-FJ300） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 电气火灾监控器(JB-QBL-DH500A) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| DN40止回阀 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |